旧型国電タイプ

F0 :前照灯/尾灯

F1 :パンタ上げ、MG起動 【MG起動後、室内灯用出力のAUX3がON】
　　
F2 :警笛 

F3 :ブレーキ試験（停車時）

F4 :ATS・ATS確認

F5 :HeavyLoad　（均衡速度での加速音）

F6 :コンプレッサー強制起動

F7 :音量

F8 :レールジョイント音

F9 :

F10:フランジ音（速度に合わせて３段階の音）

F11:Shift（停車時）
　　F12/F13でドア閉め時の発車ベル・手笛省略に使用。

F12:ドア開閉（発車ベル）

F13:ドア開閉（手笛）



＊最後に、この場をお借りいたしましてコンプレッサーの空気圧連動プログラムをご教示下さいました　うえだねじろう様に御礼申し上げます。