オープンサウンド　京王8000系 日立GTO　Loksound　V5バージョン


※※注意※※

CPは動作連動。規定値により自動ON・OFF
フィルタリアクトルは通常は自動起動、自動停止


【ファンクション一覧】

F1:ドライブサウンドON

F2:電子笛（Sound selectionにて2種選択可　1で通常　2で謎警笛）

F3:電子笛＋AW-5

F4:Shift Mode   停車中〜ドア閉め時の発車ベル・手笛省略に使用。
　　　　　　　　
F5:非常ブレーキ(停車後再押下で復帰。CP起動)

F6:フィルタリアクトル強制起動（F6で強制起動させると、走行→停車するか、F1をOFFにしないと切れないようになっています）

F7:音量調整

F8:レール継ぎ目

F9:CP強制起動・強制停止

F10:フランジ(速度により三段階に変化)

F11:ドア開閉　発車ベル・乗降促進

F12:ドア開閉　各種放送（操作説明はスロットを展開、コメントにて）・犬鳴き音・エアサス音アリ

F:11/F:12
停車中のみ使用可。走行中ONにすると停車と同時にドア開き音。
OFF（ドア閉め）しないと、停車中にスロットルを上げても起動しません。

発車ベル及び放送を省略したいときは、F:4＝ONで強制閉扉。

F13:空転（セラジェット噴射音あり）

F14:セラジエット噴射

F15:未使用

F16:電制切

F17:ブレーキスキール音操作

F18:未使用

F19:未使用

F21:

技術協力を頂いたMB3110A様、うえだねじろう様、音源をご提供いただきました栃木総合車両所様にはこの場をお借りしまして御礼申し上げます。