オープンサウンド　エクスペリメンタルサウンドデータ
名鉄6500系・名鉄6800系　東洋車　Loksound　V5バージョン


※※注意※※
ベースはオープンサウンド　東急7200系・豊橋鉄道1800系　を使用しています。
CPや電笛、Air抜き音などを名鉄用にアレンジしています。　
CPは系列でC1000のコンプレッサーですが当サウンドには名鉄6000系のCP音を使用しています。

CPは動作連動。規定値により自動ON・OFF（任意でオンのみ可）

【ファンクション一覧】

F0:ライト

F1:ドライブサウンドON

F2:電笛

F3:AUX1　

F4:Shift Mode   停車中〜ドア閉め時の発車ベル・手笛省略に使用。
　　　　　　　　
F5:非常ブレーキ(停車後再押下で復帰。CP起動)

F6:未使用

F7:音量調整

F8:レール継ぎ目

F9:CP強制起動

F10:フランジ(速度により三段階に変化)

F11:ドア開閉　ワンマン仕様(三河線6000）

F12:ドア開閉　手笛あり

F:11/F:12
停車中のみ使用可。走行中ONにすると停車と同時にドア開き音。
OFF（ドア閉め）しないと、停車中にスロットルを上げても起動しません。

発車ベルを省略したいときは、F:4＝ONで強制閉扉。

F13:ハンドル操作　
ONでハンドル取り外し音→逆転機　「切」音。OFFでハンドル取り付け音→逆転機「入」音

F14:ブレーキ試験

F15:未使用
F16:未使用
F17:未使用
F18:電制切　
F19:未使用
F21:ブレーキスキール音操作

技術協力を頂いたMB3110A様、うえだねじろう様にはこの場をお借りしまして御礼申し上げます。