
オープンサウンド　東急1000系池上・多摩川線仕様【東洋GTO】Loksound 5 最適化


CPは動作連動。規定値により自動ON・OFF（任意でオンのみ可）ドライブサウンドOFF時強制終了。


【ファンクション一覧】

F1:ドライブサウンドON（パン上げ→CP起動→SIV起動・OFF時　SIV終了→パン下げ音）

F2:電子笛

F3:クーラー操作（夏仕様がお好きな方はどうぞ）

F4:Shift Mode１   停車時ドア閉め時の発車ベル省略。

F5:非常ブレーキ(常用ブレーキOFF。再押下で復帰。停車後の再押下の場合はCP起動)

F6:東急ATS警報自動鳴動（ONで約25キロ以下になると鳴動し、停車後約10秒で自動停止。再度有効にする場合はもう一度ONにしてください。）

F7:音量調整（ダブルクリックで変化、シングルクリックで消音 5段階調整可能）

F8:レール継ぎ目音

F9:CP強制起動

F10:フランジ(速度により三段階に変化)

F11:ドア開閉　乗降促進放送あり（ドアを開くとエアサス音、数秒で自動停止）※扉開時ドライブサウンドをOFFにすると強制閉扉

F12:ドア開閉　多摩川駅発車ベルあり（ドアを開くとエアサス音、数秒で自動停止）※扉開時ドライブサウンドをOFFにすると強制閉扉

F:11/F:12
停車中のみ使用可。走行中ONにすると停車と同時にドア開き音。
OFF（ドア閉め）しないと、停車中にスロットルを上げても起動しません。
発車ベルを省略したいときは、F:4＝ONで強制閉扉。

F13:未使用

F14:自動接近放送蒲田行き

F15:多摩川駅接近放送

F16:回生失効

F17:停止時ブレーキスキールON・OFF

F18:Shift Mode 2　F18＋F14で駅掛員による蒲田行き最終アナウンスと自動接近放送蒲田行き。
　　　　　　　　　F18＋ディレクション操作で短いATS警報＋常用ブレーキハンドル位置緩解音


※※音源を提供してくださったMB3100A様・栃木総合車両所様・Salam様、サウンドスケジュールを監修頂いたMB3110A様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。※※