オープンサウンド　東急7200系・豊橋鉄道1800系　東洋車　Loksound　V5バージョン


※※注意※※

CPは動作連動。規定値により自動ON・OFF（任意でオンのみ可）

豊橋鉄道1800系としてご使用の場合はF18を常時オンにして電制をカットしてご使用下さい。

【ファンクション一覧】

F1:ドライブサウンドON

F2:AW-5

F3:電子笛

F4:Shift Mode   停車中〜ドア閉め時の発車ベル・手笛省略に使用。
　　　　　　　　
F5:非常ブレーキ(停車後再押下で復帰。CP起動)

F6:未使用

F7:音量調整

F8:レール継ぎ目

F9:CP強制起動

F10:フランジ(速度により三段階に変化)

F11:ドア開閉　ベル・手笛あり

F12:ドア開閉　手笛あり

F:11/F:12
停車中のみ使用可。走行中ONにすると停車と同時にドア開き音。
OFF（ドア閉め）しないと、停車中にスロットルを上げても起動しません。

発車ベルを省略したいときは、F:4＝ONで強制閉扉。

F13:ハンドル操作　
ONでハンドル取り外し音→逆転機　「切」音。OFFでハンドル取り付け音→逆転機「入」音

F14:ブレーキ試験

F15:東急ATS警報
ON→速度25k以下で自動鳴動し停車後約10秒で自動停止。OFFで任意に警報停止

F16:未使用

F17:未使用

F18:電制切　

F19:未使用

F21:ブレーキスキール音操作

技術協力を頂いたMB3110A様、うえだねじろう様にはこの場をお借りしまして御礼申し上げます。