Desktop Station Open Sound Data 
Copyright(C)2020- Desktop Station / Yaasan
WebPage: https://desktopstation.net/
-------------------------------------

このサウンドデータは、オープンサウンドデータの国鉄EF64形 1000番台 電機機関車をモチーフに作成しています。

データはLokSound5シリーズ専用です。

URL:
https://desktopstation.net/sounds/

■利用規約 第0版 2021年4月21日

※オープンサウンドデータのホームページに書かれる利用規約を正とします。また通告無く、内容を変更する場合があります。

添付のLICENSE.TXTを参照ください

■ファンクション一覧

F0 ヘッドライト・テールライト
F1 機関サウンドON
F2 AW-2汽笛
F3 入換表示灯（入れ換え運転時）
F4 ATS
F5 主電動機ブロア 起動・停止
F6 テールライト（単機運転用）
F7 音量
F8 レール継ぎ目音
F9 切り替えスイッチ音
F10 レールフランジ音
F11 ATCレベル
F12 CP起動
F13 AW-5警笛
F14 連結音・解結音
F15 AW-2単汽笛
F16 防護無線
F17 非常ブレーキ
F18 ブレーキ試験


■機能の説明

・F0をONにすると、ヘッドライトのみが点灯します。走行時はハイビーム、停車時は減灯します。
・F6をONにすると、単機運転モード（走行中、テールライト点灯）になります。
・F3を押すと、ヘッドライト・テールライトは入換表示灯に切り替わります。
・ATS(F4)は、停車状態でOFFにすると自動で解除されます。
・音量はF7をダブルON/OFFで５段階に切り替えできます
・F12を押すとコンプレッサ起動する。強制であるが元々の音が出ているときの挙動は不明。
・F16,F17は非常時を模擬したモードになります。ONにすると車両は自動停止します。OFFにすると復帰します。
・F5をONにすると、主電動機ブロアが起動します。なお、F5をONにしなくても、走行を開始すると自動的に主電動機ブロアは起動します。実際の機関車は、運転士が主電動機ブロアを操作しているとのことなので、リアルに楽しみたい方は、F5を自分でON/OFFして運転してみてはいかがでしょうか。


■対象車両

Tomix HO EF64 1000等
KATO,Tomix N EF64 1000等

■サポートについて

データは無保証です。

■作成

石田商店・DesktopStation / Yaasan

■音源協力

酒井塗装工房様、イソ様、hanadanna様
LOCKE様、MB様、うえだねじろう様、栃木総合車両所様、山内様

-----------------------------

■更新履歴

rev.2d F5に主電動機ブロアを追加、ブレーキ試験をF18に移動。
rev.2c ブロア音のアップデート、BLMGの差し替え、ブロア起動の自動化
rev.2　AW-2単音追加（F16）
rev.1　走行以上もC8使用
rev.0

