OPEN SOUND DATA 第 6 弾 京王1000系【東洋GTO】 rev.B
2019年9月21日
https://desktopstation.net/sounds/
------------------------------------------------------------------------------------

オープンサウンド　京王1000系【東洋GTO】Loksound 5 最適化


CPは動作連動。規定値により自動ON・OFF（任意でオンのみ可）


【ファンクション一覧】

F1:ドライブサウンドON

F2:電子笛

F3:未使用

F4:Shift Mode   停車時ドア閉め時の発車ベル・手笛省略。

F5:非常ブレーキ(常用ブレーキOFF。再押下で復帰。停車後の再押下の場合はCP起動)

F6:レール継ぎ目音

F7:音量調整（ダブルクリックで変化、シングルクリックで消音 5段階調整可能）

F8:接近自動放送　急行　渋谷行き

F9:通過電車自動放送（駅停車時または待避中に走行中の別車両にホーム放送として使用すると効果的）

F10:フランジ(速度により三段階に変化)

F11:ドア開閉　乗降促進放送あり

F12:ドア開閉　発車ベル・手笛あり

F:11/F:12
停車中のみ使用可。走行中ONにすると停車と同時にドア開き音。
OFF（ドア閉め）しないと、停車中にスロットルを上げても起動しません。

発車ベルを省略したいときは、F:4＝ONで強制閉扉。

F13:車掌放送　下北沢(走行中に押下で機能します。)

F14:フィルタリアクトル強制起動（F14で強制起動させると、走行→停車するか、F1をOFFにしないと切れないようになっています）

F15:CP強制起動

F16:回生失効

※サウンドスケジュールを監修頂いたMB3110A氏にこの場をお借りしてお礼申し上げます。