【東急8000系　MG仕様　HB2000】　 Loksound 5 最適化


【ファンクション一覧】
F0:ライト

F1:ドライブサウンドON

F2:警笛１

F3:警笛２

F4:強制ドア閉(停車時ドア閉め時の発車ベル・手笛省略)

F5:非常ブレーキ(常用ブレーキOFF。再押下で復帰)

F6:未使用				

F7:音量調整（ダブルクリックで変化、シングルクリックで消音 5段階調整可能）

F8:レール継ぎ目音

F9:CP強制起動

F10:フランジ(速度により三段階に変化)

F11:ドア開閉　発車ベル短

F12:ドア開閉　発車ベル長（空気ばね音あり）

F:11/F:12
停車中のみ使用可。走行中ONにすると停車と同時にドア開き音。
OFF（ドア閉め）しないと、停車中にスロットルを上げても起動しません。

発車ベルを省略したいときは、F4＝ONで強制閉扉。

F13:未使用

F14:未使用

F15:空転

F16:回生失効

F17:未使用

F18:ブレーキサウンド　ON-OFF

F19:東急ATS警報（速度25ｋｍ以下で鳴動開始、停車後約10秒で自動停止。またはファンクションオフで鳴動停止）

