オープンサウンド　京王7000系 日立IGBT　Loksound　V5バージョン


※※注意※※

CPは動作連動。規定値により自動ON・OFF



【ファンクション一覧】

F1:ドライブサウンドON

F2:電子笛（Sound selectionにて2種選択可　1で通常　2で謎警笛）

F3:電子笛＋AW-5

F4:Shift Mode   停車中〜ドア閉め時の発車ベル・手笛省略に使用。
　　　　　　　　
F5:非常ブレーキ(停車後再押下で復帰。CP起動)

F6:未使用

F7:音量調整

F8:レール継ぎ目

F9:CP強制起動・強制停止

F10:フランジ(速度により三段階に変化)

F11:ドア開閉　発車ベル・乗降促進

F12:ドア開閉　各種放送（操作説明はスロットを展開、コメントにて）・犬鳴き音・エアサス音アリ

F:11/F:12
停車中のみ使用可。走行中ONにすると停車と同時にドア開き音。
OFF（ドア閉め）しないと、停車中にスロットルを上げても起動しません。

発車ベル及び放送を省略したいときは、F:4＝ONで強制閉扉。

F13:空転（セラジェット噴射音あり）

F14:セラジエット噴射

F15:京王通過放送

F16:電制切

F17:停車時ブレーキスキール音操作

F18:未使用

F19:未使用

F21:

技術協力を頂いたMB3110A様、うえだねじろう様にはこの場をお借りしまして御礼申し上げます。