
オープンサウンド　東急7700系（7915F）東洋3レベルIGBT Loksound　V5バージョン

※※注意※※


CPは動作連動。規定値により自動ON・OFF



【ファンクション一覧】

F1:ドライブサウンドON

F2:電子笛

F3:電子笛+AW-5

F4:Shift Mode   停車中〜ドア閉め時の発車ベル・手笛省略に使用。
　　　　　　　　
F5:非常ブレーキ(停車後再押下で復帰。CP起動)

F6:東急ATS警報
ON→速度25k以下で自動鳴動し停車後約10秒で自動停止。OFFで任意に警報停止


F7:音量調整

F8:レール継ぎ目

F9:CP強制起動・強制停止

F10:フランジ(速度により三段階に変化)

F11:ドア開閉　発車ベルあり

F12:ドア開閉　乗降促進放送あり

F:11/F:12
停車中のみ使用可。走行中ONにすると停車と同時にドア開き音。
OFF（ドア閉め）しないと、停車中にスロットルを上げても起動しません。

発車ベルを省略したいときは、F:4＝ONで強制閉扉。

F13:未使用

F14:未使用

F15:多摩川駅接近放送

F16:電制切

F17:ブレーキスキール音操作

F18:未使用

F19:未使用

F20:未使用

F21:未使用

F22:未使用

F23:未使用

F24:EB解放音１（停車中のみ機能）

F25:EB解放音２（停車中のみ機能）


技術協力を頂いたMB3110A様、うえだねじろう様、音源をご提供いただきました栃木総合車両所様にはこの場をお借りしまして御礼申し上げます。