オープンサウンド　東急9000系 日立GTO　Loksound　V5バージョン


※※注意※※

CPは動作連動。規定値により自動ON・OFF



【ファンクション一覧】

F1:ドライブサウンドON
F2:電子笛
F3:AW-5
F4:Shift Mode   停車中〜ドア閉め時の発車ベル・手笛省略に使用。
F5:非常ブレーキ(停車後再押下で復帰。CP起動)
F6:東急ATS警報
ON→速度25k以下で自動鳴動し停車後約10秒で自動停止。OFFで任意に警報停止

F7:音量調整
F8:レール継ぎ目
F9:CP強制起動・強制停止
F10:フランジ(速度により三段階に変化)
F11:ドア開閉　エアサス音なし
F12:ドア開閉　エアサス音アリ

F:11/F:12
停車中のみ使用可。走行中ONにすると停車と同時にドア開き音。
OFF（ドア閉め）しないと、停車中にスロットルを上げても起動しません。
発車ベルを省略したいときは、F:4＝ONで強制閉扉。

F13:未使用
F14:未使用
F15:未使用
F16:電制切
F17:ブレーキスキール音操作
F18:未使用
F19:未使用
F21:ブレーキスキール音操作

■著作・音源提供

技術協力を頂いたMB3110A様、うえだねじろう様、音源をご提供いただきました栃木総合車両所様にはこの場をお借りしまして御礼申し上げます。


■更新履歴

rev.2 (2021/4/14)
・スピードの数値がおかしかったので変更
・ノッチを切ってもサウンドが力行し続けてしまう現象を修正